**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПАРУСНЫХ ГОНОК 2017 – 2020 (ППГ–17)**

 **ПРИЛОЖЕНИЕ G**

 **ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАРУСАХ**

 G1.1 Обозначения Каждая яхта класса World Sailing должна нести на гроте и, как предусмотрено в правилах G1.3(d) и G1.3(е) только для букв и номеров, на спинакере и переднем парусе:

 (a) эмблему, обозначающую класс яхты;

 (b) **буквы, указывающие её национальную принадлежность** в соответствии с приведенной ниже таблицей. Такие буквы обязательно нести на всех международных соревнованиях, кроме тех, на которых яхты предоставляются всем спортсменам.

 (c) не более чем **четырехзначный номер на парусе, присвоенный её национальной организацией** или, если это предписано правилами класса, ассоциацией класса.

 **БУКВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПАРУСАХ**

 RUS Россия

 **G1.2 Требования к обозначениям**

 (а)Буквы национальной принадлежности и номера на парусах должны быть изображены заглавными буквами и арабскими цифрами, хорошо различимы и одного цвета. Приемлемы имеющиеся в продаже шрифты, обеспечивающие такую же или лучшую четкость, чем Гельветика.

 (b) Высота букв и цифр на парусах и расстояние между соседними буквами и/или цифрами, расположенными на одной или противоположных сторонах паруса, устанавливаются в зависимости от полной длины яхты и должны быть следующими:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полная длина | Минимальная высота | Минимальное расстояние между буквами и цифрами и до края паруса |
| до 3.5 м | 230 мм | 45 мм |
| 3.5 м – 8.5 м | 300 мм | 60 мм |
| 8.5 м – 11 м | 375 мм | 75 мм |
| Более 11 м | 450 мм | 90 мм |

 G1.3 Расположение Эмблемы класса, буквы национальной принадлежности и номера на парусах должны быть расположены следующим образом:

 (a) Эмблемы класса, буквы национальной принадлежности и номера на парусах должны быть, если возможно и кроме случаев, предусмотренных в правилах G1.3(d) и G1.3(e), полностью выше дуги окружности с центром в точке фалового угла паруса\* и радиусом в 60% длины задней шкаторины. Они должны быть размещены на обеих сторонах паруса с правого борта выше, чем с левого.

 (b) Эмблема класса должна быть над национальными буквами. Если эмблема класса такова, что две эмблемы совпадают при наложении обратными сторонами, то они могут быть таким образом размещены на противоположных сторонах паруса.

 (c) Буквы национальной принадлежности должны быть над номерами на парусах.

 (d) Буквы национальной принадлежности и номера на парусе должны быть размещены на передней стороне спинакера, но могут быть размещены и на обеих сторонах. Они должны быть полностью ниже дуги окружности с центром в точке фалового угла паруса и радиусом в 40% расстояния от точки фалового угла паруса до середины нижней шкаторины и, если возможно, полностью выше дуги окружности с центром в той же точке и радиусом в 60% того же расстояния.

 (e) Буквы национальной принадлежности и номера на парусе должны быть на обеих сторонах переднего паруса, шкотовый угол которого может оказаться позади мачты на расстоянии в 30% или более длины нижней шкаторины грота. Они должны быть полностью ниже дуги окружности 116 с центром в точке фалового угла паруса и радиусом в половину длины передней шкаторины и, если возможно, полностью выше дуги окружности с центром в той же точке и радиусом в 75% длины передней шкаторины.